Міністерство освіти і науки України

Національний університет „Львівська політехніка”

Кафедра ЕОМ



**Звіт**

**з ЛабораторнОЇ роботИ №5**

З дисципліни: “Комп’ютерні системи”

Тема «Дослідження програмної моделі RISC CPU»

Виконав: ст. гр. КІ-33

Фещенко З.-А.С.

Прийняла: асистент каф. ЕОМ

Козак Н.Б.

**Львів 2020**

**Мета:** навчитися здійснювати оцінку структури об’єкта (RISC CPU) на існуючій програмній моделі, навчитись встановлювати структуру інтерфейсів об’єкта.

**Завдання:**

1. Дослідити програмну модель RISC CPU
2. Визначити склад програмної моделі RISC CPU.
3. Визначити призначення блоків у структурі RISC CPU.
4. Визначити зв’язки між структурними блоками RISC CPU (інтерфейси).
5. Визначити структури інтерфейсів між блоками RISC CPU.
6. Визначити окремі потоки у структурі інтерфейсів:

* інформаційні;
* керування.

**Перелік блоків та їх функціональне призначення:**

FETCH\_BLOCK – вибірка команди.

DECODE\_BLOCK – декодування команди.

EXEC\_BLOCK – блок виконання.

FLOAT\_BLOCK – блок для виконання чисел з рухомою комою.

MMX\_BLOCK - виконуються mmx операції.

BIOS\_BLOCK – реалізує bios.

PAGING\_BLOCK – сторінковий блок.

ICACHE\_BLOCK – кеш для інструкцій.

DCACHE\_BLOCK – кеш для даних.

PIC\_BLOCK – модуль переривань.

**FETCH\_BLOCK**

sc\_in<unsigned > ramdata; // instruction from RAM

sc\_in<unsigned > branch\_address; // branch target address

sc\_in<bool> next\_pc; // pc ++

sc\_in<bool> branch\_valid; // branch\_valid

sc\_in<bool> stall\_fetch; // STALL\_FETCH

sc\_in<bool> interrupt; // interrrupt

sc\_in<unsigned> int\_vectno; // interrupt vector number

sc\_in<bool> bios\_valid; // BIOS input valid

sc\_in<bool> icache\_valid; // Icache input valid

sc\_in<bool> pred\_fetch; // branch prediction fetch

sc\_in<unsigned > pred\_branch\_address; // branch target address

sc\_in<bool> pred\_branch\_valid; // branch prediction fetch

sc\_out<bool> ram\_cs; // RAM chip select

sc\_out<bool> ram\_we; // RAM write enable for SMC

sc\_out<unsigned > address; // address send to RAM

sc\_out<unsigned > smc\_instruction; // for self-modifying code

sc\_out<unsigned> instruction; // instruction send to ID

sc\_out<bool> instruction\_valid; // inst valid

sc\_out<unsigned > program\_counter; // program counter

sc\_out<bool> interrupt\_ack; // interrupt acknowledge

sc\_out<bool> branch\_clear; // clear outstanding branch

sc\_out<bool> pred\_fetch\_valid; // branch prediction fetch

sc\_out<bool> reset; // reset

sc\_in\_clk CLK;

**DECODE\_BLOCK**

sc\_in<bool> resetin; // input reset

sc\_in<unsigned> instruction; // fetched instruction

sc\_in<unsigned> pred\_instruction; // fetched instruction

sc\_in<bool> instruction\_valid; // input valid

sc\_in<bool> pred\_inst\_valid; // input valid

sc\_in<bool> destreg\_write; // register write enable

sc\_in<unsigned> destreg\_write\_src; // which register to write?

sc\_in<signed> alu\_dataout; // data from ALU

sc\_in<signed> dram\_dataout; // data from Dcache

sc\_in<bool> dram\_rd\_valid; // Dcache read data valid

sc\_in<unsigned> dram\_write\_src; // Dcache data write to which reg

sc\_in<signed> fpu\_dout; // data from FPU

sc\_in<bool> fpu\_valid; // FPU data valid

sc\_in<unsigned> fpu\_destout; // write to which register

sc\_in<bool> clear\_branch; // clear outstanding branch

sc\_in<bool> display\_done; // display to monitor done

sc\_in<unsigned > pc; // program counter from IFU

sc\_in<bool> pred\_on; // branch prediction is on

sc\_out<unsigned > br\_instruction\_address; // branch invoke instruction

sc\_out<bool> next\_pc; // next pc ++ ?

sc\_out<bool> branch\_valid; // branch valid signal

sc\_out<unsigned > branch\_target\_address; // branch target address

sc\_out<bool> mem\_access; // memory access valid

sc\_out<unsigned > mem\_address; // memory physical address

sc\_out<int> alu\_op; // ALU/FPU/MMU Opcode

sc\_out<bool> mem\_write; // memory write enable

sc\_out<unsigned> alu\_src; // destination register number

sc\_out<bool> reg\_write; // not implemented

sc\_out<signed int> src\_A; // operand A

sc\_out<signed int> src\_B; // operand B

sc\_out<bool> forward\_A; // data forwarding to operand A

sc\_out<bool> forward\_B; // data forwarding to operand B

sc\_out<bool> stall\_fetch; // stall fetch due to branch

sc\_out<bool> decode\_valid; // decoder output valid

sc\_out<bool> float\_valid; // enable FPU

sc\_out<bool> mmx\_valid; // enable MMU

sc\_out<bool> pid\_valid; // load process ID

sc\_out<signed> pid\_data; // process ID value

sc\_in\_clk CLK;

**EXEC\_BLOCK**

sc\_in<bool> reset; // reset not used.

sc\_in<bool> in\_valid; // input valid

sc\_in<int> opcode; // opcode from ID

sc\_in<bool> negate; // not implemented

sc\_in<int> add1; // not implemented

sc\_in<bool> shift\_sel; // not implemented

sc\_in<signed int> dina; // operand A

sc\_in<signed int> dinb; // operand B

sc\_in<bool> forward\_A; // data forwarding A valid

sc\_in<bool> forward\_B; // data forwarding B valid

sc\_in<unsigned> dest; // destination register number

sc\_out<bool> C; // Carry bit

sc\_out<bool> V; // Overflow bit

sc\_out<bool> Z; // Zero bit

sc\_out<signed int> dout; // output data

sc\_out<bool> out\_valid; // output valid

sc\_out<unsigned> destout; // write to which registers?

sc\_in\_clk CLK;

**FLOAT\_BLOCK**

sc\_in<bool> in\_valid; // input valid bit

sc\_in<int> opcode; // opcode

sc\_in<signed int> floata; // operand A

sc\_in<signed int> floatb; // operand B

sc\_in<unsigned> dest; // write to which register

sc\_out<signed int> fdout; // FPU output

sc\_out<bool> fout\_valid; // output valid

sc\_out<unsigned> fdestout; // write to which register

sc\_in\_clk CLK;

**MMX\_BLOCK**

sc\_in<bool> mmx\_valid; // MMX unit enable

sc\_in<int> opcode; // opcode

sc\_in<signed int> mmxa; // operand A

sc\_in<signed int> mmxb; // operand B

sc\_in<unsigned> dest; // Destination register number

sc\_out<signed int> mmxdout; // MMX output

sc\_out<bool> mmxout\_valid; // MMX output valid

sc\_out<unsigned> mmxdestout; // destination number

sc\_in\_clk CLK;

**BIOS\_BLOCK**

sc\_in<unsigned > datain; // modified instruction

sc\_in<bool> cs; // chip select

sc\_in<bool> we; // write enable for SMC

sc\_in<unsigned > addr; // physical address

sc\_out<unsigned > dataout; // ram data out

sc\_out<bool> bios\_valid; // out valid

sc\_out<bool> stall\_fetch; // stall fetch if output not valid

sc\_in\_clk CLK;

**PAGING\_BLOCK**

sc\_in<unsigned > paging\_din; // input data

sc\_in<bool> paging\_csin; // chip select

sc\_in<bool> paging\_wein; // write enable

sc\_in<unsigned > logical\_address; // logical address

sc\_in<unsigned > icache\_din; // data from BIOS/icache

sc\_in<bool> icache\_validin; // data valid bit

sc\_in<bool> icache\_stall; // stall IFU if busy

sc\_out<unsigned > paging\_dout; // output data

sc\_out<bool> paging\_csout; // output cs to cache/BIOS

sc\_out<bool> paging\_weout; // write enable to cache/BIOS

sc\_out<unsigned > physical\_address; // physical address

sc\_out<unsigned > dataout; // dataout from memory

sc\_out<bool> data\_valid; // data valid

sc\_out<bool> stall\_ifu; // stall IFU if busy

sc\_in\_clk CLK;

**ICACHE\_BLOCK**

sc\_in<unsigned > datain; // modified instruction

sc\_in<bool> cs; // chip select

sc\_in<bool> we; // write enable for SMC

sc\_in<unsigned > addr; // address

sc\_in<bool> ld\_valid; // load valid

sc\_in<signed> ld\_data; // load data value

sc\_out<unsigned > dataout; // ram data out

sc\_out<bool> icache\_valid; // output valid

sc\_out<bool> stall\_fetch; // stall fetch if busy

sc\_in\_clk CLK;

**DCACHE\_BLOCK**

sc\_in<signed> datain; // input data

sc\_in<unsigned> statein; // input state bit MESI(=3210)

sc\_in<bool> cs; // chip select

sc\_in<bool> we; // write enable

sc\_in<unsigned > addr; // address

sc\_in<unsigned> dest; // write back to which register

sc\_out<unsigned> destout; // write back to which register

sc\_out<signed> dataout; // dataram data out

sc\_out<bool> out\_valid; // output valid

sc\_out<unsigned> stateout; // state output

sc\_in\_clk CLK;

**PIC\_BLOCK**

sc\_in<bool> ireq0; // interrupt request 0

sc\_in<bool> ireq1; // interrupt request 1

sc\_in<bool> ireq2; // interrupt request 2

sc\_in<bool> ireq3; // interrupt request 3

sc\_in<bool> cs; // chip select

sc\_in<bool> rd\_wr; // read or write

sc\_in<bool> intack\_cpu; // interrupt acknowledge from CPU

sc\_out<bool> intreq; // interrupt request to CPU

sc\_out<bool> intack; // interrupt acknowledge to devices

sc\_out<unsigned> vectno; // vector number

**

Рис.1 Структурна схема модифікованого конвеєра

**Висновок:** на цій лабораторній роботі янавчився здійснювати оцінку структури об’єкта (RISC CPU) на існуючій програмній моделі, навчився встановлювати структуру інтерфейсів об’єкта.